2026年鄂州市主城区、临空经济区游泳场所 第二期暑期水质抽检结果公示
 为加强游泳场所卫生管理，预防介水传染病传播，保障人民群众的健康权益，鄂州市疾控预防控制中心（市卫生监督所）于8月18日至19日两天，对主城区（含临空经济区）游泳场馆开展了暑期专项卫生监督监测工作，现将各游泳场馆水质抽检结果公示如下。

采样位置：游泳池水

	序号
	被监督单位名称
	地址
	采样日期
	浑浊度（NTU）≤1
	PH
7.0~7.8
	游离性余氯
（mg/L）0.3～1.0
	尿素
（mg/L）≤3.5
	菌落总数
（cfu/ml）≤200
	大肠菌群
	备注

	1
	鄂州市然梦园游泳馆
	鄂州市滨湖西路139号
	2026.8.18
	0.449
	7.35
	0.6
	0.453
	未检出
	未检出
	 

	2
	鄂城区畅游健身中心
	鄂州市鄂城区飞鹅社区飞鹅商业街14幢1层8号
	2026.8.18
	0.434
	7.30
	0.4
	0.259
	未检出
	未检出
	 

	3
	武汉孜悦健身服务有限公司（大泳池）
	湖北省鄂州市临空经济区临空大道39号鄂州皇冠假日酒店15楼
	2026.8.19
	0.246
	7.28
	0.00
	0.230
	未检出
	未检出
	 

	4
	华宜高级中学有限公司
	鄂州市临空经济区新庙镇
	2026.8.18
	0.462
	7.88
	0.5
	0.193
	193
	未检出
	 

	5
	鄂州市世纪阳光游泳健身会所
	鄂州市文化路世纪阳光小区
	2026.8.19
	0.968
	6.75
	0.5
	0.195
	未检出
	未检出
	 

	6
	鄂州景阔体育发展有限公司
	鄂州市鄂城区吴都大道9号6号厂房
	2026.8.19
	0.214
	7.22
	0.00
	2.437
	445
	未检出
	 

	7
	鄂州星诚体育发展有限公司
	鄂州市临空经济区鄂东大道大桥路吾悦广场Z401商铺
	2026.8.18
	0.262
	7.21
	0.6
	0.397
	未检出
	未检出
	 

	8
	鄂州市城控文化体育发展有限公司
	鄂城区司徒村牛头山恒大首府二期
	2026.8.19
	0.520
	6.72
	0.3
	2.357
	未检出
	未检出
	 

	9
	湖北幻乐之洲游乐有限公司
	鄂城区樊口街道樊口武昌鱼公园3号廊亭
	2026.8.18
	1.05
	7.56
	0.9
	0.388
	未检出
	未检出
	 

	10
	鄂州力峰体育管理有限公司
	鄂州市鄂城区凤凰路76号莲花山风景区内碑林旁1层
	2026.8.19
	0.598
	7.42
	1.0
	1.190
	未检出
	未检出
	 


采样位置：浸脚池

	序号
	被监督单位名称
	地址
	采样日期
	浸脚池游离性余氯（mg/L）
5~10
	备注

	1
	鄂州市然梦园游泳馆
	鄂州市滨湖西路139号
	2026.8.18
	10.0
	 

	2
	鄂城区畅游健身中心
	鄂州市鄂城区飞鹅社区飞鹅商业街14幢1层8号
	2026.8.18
	10.0
	 

	3
	武汉孜悦健身服务有限公司
	湖北省鄂州市临空经济区临空大道39号鄂州皇冠假日酒店15楼
	2026.8.19
	10.0
	 

	4
	华宜高级中学有限公司
	鄂州市临空经济区新庙镇
	2026.8.18
	8.2
	 

	5
	鄂州市世纪阳光游泳健身会所
	鄂州市文化路世纪阳光小区
	2026.8.19
	6.5
	 

	6
	鄂州景阔体育发展有限公司
	鄂州市鄂城区吴都大道9号6号厂房
	2026.8.19
	20.4
	 

	7
	鄂州星诚体育发展有限公司
	鄂州市临空经济区鄂东大道大桥路吾悦广场Z401商铺
	2026.8.18
	5.0
	 

	8
	鄂州市城控文化体育发展有限公司
	鄂城区司徒村牛头山恒大首府二期
	2026.8.19
	10.0
	 

	9
	湖北幻乐之洲游乐有限公司
	鄂城区樊口街道樊口武昌鱼公园3号廊亭
	2026.8.18
	5.0
	 

	10
	鄂州力峰体育管理有限公司
	鄂州市鄂城区凤凰路76号莲花山风景区内碑林旁1层
	2026.8.19
	5.0
	 


注：检测项目检出限见下表，N.D表示检测结果低于检出限。

人工游泳池水质指标卫生要求

	指标
	要求
	备注

	游泳池水浑浊度/NTU
	≤1
	—

	pH
	7.0~7.8
	—

	游离性余氯/(mg/L)
	0.3~1.0
	使用氯气及游离氯制剂消毒时要求

	化合性余氯/(mg/L)
	≤0.4
	使用氯气及游离氯制剂消毒时要求

	浸脚池游离性余氯/mg/L)
	5~10
	—

	臭氧/(mg/m3）
	≤0.2
	使用臭氧消毒时要求.水面上方20cm空气中浓度

	氧化还原电位(ORP)/mV
	≥650
	采用氯和臭氧消毒时

	氰尿酸/(mg/L)
	≤50
	使用二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸消毒时要求

	尿素/(mg/L)
	≤3.5
	—

	菌落总数/(CFU/mL)
	≤200
	—

	大肠菌群/(CFU/100 mL 或 MPN/100 mL)
	不得检出
	—

	其他毒理指标
	按GB 5749执行
	根据水质情况选择


人工游泳池水温度宜在23℃~30℃之间、三卤甲烷(THMs)浓度不宜高于200μg/L。
