鄂州发改投资〔2018〕317号

关于鄂州市城区雨水管网过水能力扩容改造三友巷—大礼堂段雨水箱涵工程

可行性研究报告的批复

市政府投资工程管理中心：

你中心《关于审批<鄂州市城区雨水管网过水能力扩容改造三友巷—大礼堂段雨水箱涵工程>的请示》（鄂州工管中心文〔2018〕118号）及附件已收悉。根据专家评审意见（鄂州工程咨询〔2018〕37号），经研究，现将该项目可行性研究报告批复如下：

一、项目名称及代码：

项目名称：鄂州市城区雨水管网过水能力扩容改造三友巷—大礼堂段雨水箱涵工程。

项目代码：[2017-420704-78-01-101338](http://www.hbtzls.gov.cn:8083/tzxmapp/pages/addition/approve/approvaloperation/javascript:void(0);)

二、项目建设必要性：为解决老城区排水能力不足和城市同内涝问题，改善中心城区生活环境，提升城市形象，同意你单位建设鄂州市城区雨水管网过水能力扩容改造三友巷—大礼堂段雨水箱涵工程。

三、项目选址：鄂城区（明堂后路、古城路、文星大道）。

四、建设规模及内容：砌筑检查井57座，排污口1座，铺设钢筋混凝土箱涵B×H＝6000×2000方涵201米，B×H＝5000×2000方涵1016米，B×H＝4000×2000方涵598米，B×H＝3000×2000方涵187米，铺设D＝2000混凝土企口管78米，机动车道破除及恢复17071平方米，机动车道站卧石修复1640米，人行道站卧石修复约1810米，人行道彩砖修复560平方米，雨水单箅破除114 座，新建双箅雨水口86座，铺设D＝300混凝土雨水口连接管575 米，铺设D＝600钢带增强波纹管320米，焊接800钢管220米，铺设D＝600钢筋混凝土承插管420米，铺设D＝800钢筋混凝土承插管160米，铺设D＝1000钢筋混凝土承插管80米，铺设D＝1200钢筋混凝土承插管约40米，打拉森钢板桩约4500米及其它零星工程。

五、总投资及资金来源：项目估算总投资6055.08万元,其中工程费5175.07万元，其他工程费431.49万元，预备费448.52万元。资金来源为政府投资。

六、建设工期：该项目建设工期为12个月。

接文后，请严格按照相关建设标准，委托有资质的单位编制工程初步设计报我委审批。

附：工程招标审批部门核准意见

鄂州市发展和改革委员会

2018年11月14日

抄送：市城建委、国土局、环保局、规划局

鄂州市发展和改革委员会 2018年11月14日印发

工程招标审批部门核准意见

建设单位:鄂州市政府投资工程管理中心

项目名称:鄂州市城区雨水管网过水能力扩容改造三友巷—大礼堂段雨水箱涵工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 不采用  招标方式 |
| 全部  招标 | 部分  招标 | 自行  招标 | 委托  招标 | 公开  招标 | 邀请  招标 |
| 勘察 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 设计 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 主要设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门核准意见：  同意  请严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。  审批部门盖章  2018年11月14日 | | | | | | | |